



Vss = 4V, f = 2kHz






4V, 1kHz







4V, 3kHz



2V Vss





VSS 6

